Powrót do strony głownej << Powrót do listy zbiorów wartości

# Zbiór wartości Typy użycia telekomunikacji 2024‑07‑01

ID | 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.305 | Data obowiązywania | obowiązuje od 2024‑07‑01
Status | Draft | Etykieta wersji | 1.3.2.2
Nazwa | TypyUzyciaTelekomunikacji | Nazwa wyświetlana | Typy użycia telekomunikacji
Opis | Zestaw wartości jest używany (opcjonalnie) do kodowania użycia numeru telefonu, poczty e-mail i wszystkich innych typów telekomunikacji.
Żródłowy system kodowania | 2.16.840.1.113883.5.1119 - Address Use
Poziom/ Typ | Kod | Nazwa wyświetlana | System kodowania
--- | --- | --- | ---
0‑L | AS | usługa telefoniczna | Address Use
0‑L | EC | kontakt w nagłych wypadkach | Address Use
0‑L | H | adres domowy | Address Use
0‑L | HP | adres domowy podstawowy | Address Use
0‑L | HV | adres wakacyjny | Address Use
0‑L | MC | komórka | Address Use
0‑L | PG | pager | Address Use
0‑L | WP | miejsce pracy | Address Use
0‑L | TMP | adres tymczasowy | Address Use
0‑L | PHYS | adres fizycznej wizyty | Address Use
0‑L | PST | adres pocztowy | Address Use
Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.